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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南湘资硅砂新材料有限公司鹅卵石色选生产线项目

	项目代码
	2510-430624-04-01-539136

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧

	地理坐标
	（112度52分8.420秒，28度41分28.206秒）

	国民经济

行业类别
	其他未列明非金属矿采选（B1099）
	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业10-土砂石开采101（不含河道采砂项目)－其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
(改建

(改扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目 

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目 

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6800
	环保投资（万元）
	68

	环保投资占比（%）
	1.0
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	9560

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则要求，本项目分析判定如下。
表1-1专项评价设置分析判定表
专项评价的类别
涉及项目类别
本项目情况
判定结果
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目不涉及相关有毒有害污染物
无须设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不涉及新增工业废水直排建设项目
无须设置
地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目不涉及地下水资源保护区
无须设置
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目涉及危险物质存储量未超过临界量
无须设置
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目无取水口
无须设置
土壤、噪声环境
土壤、声环境不开展专项评价
无需开展
无须设置
海洋
直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
无相关工程
无须设置
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C 

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	与产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鹅卵石色选项目，不在指导目录限制类、淘汰类里，视为允许类项目。项目所选设备及生产工艺均不属于淘汰类，因此，项目建设符合国家现行的产业政策。

2、生态环境分区管控相符性分析
本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态保护红线区范围以及湖南省自然资源规划局网站项目与生态保护红线、永久基本农田查询图可知（附图5），本项目不触及生态保护红线。
本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号文）中附件1岳阳市环境管控单元图和附件4岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，可知本项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420001。本环评通过进一步对照岳阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体分析内容如下表1-1所示。
表1-1建设项目与管控要求对照一览表

环境管控单元编码

单元

名称
单元分类
主体功 能定位

经济产业布局

主要环境问题

ZH430624 20001
文星街道
重点管控

单元

文星街道
城市化地区
主要环境问题：1）建筑工地扬尘污染；2）社会噪声污染；3）饮食业油烟。

重要敏感目标：湖南洋沙湖-东湖国家级湿地公园、湘阴县地下水饮用水水源保护区
管控维度

管控要求

本项目情况

是否符合

空间布局约束

（1.1）持续加强建筑工地扬尘污染防治。

（1.2）加强餐饮油烟污染治理，严格禁止露天烧烤。

本项目为鹅卵石色选项目，不属于管控要求中淘汰企业。项目设生活垃圾桶，生活垃圾收集后交当地环卫部门处置；危险废物定期交由有资质单位处置。项目采用电能，堆场均为封闭仓库；生产废水经处理后全部回用于生产，不外排。
本项目在运营期内按环评要求严格落实环境风险措施，切实加强环境管理，加强区域环境风险隐患排查整治，确保环境风险可防可控。
符合

污染物排放管控

（2.1）废气

（2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。

（2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。

（2.1.3）开展汽修行业VOCs治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在8时—17时期间装（卸）油品。

（2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。

（2.2）废水

（2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。

（2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。

（2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。

（2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。

（2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。

（2.4）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。
环境风险防控

（3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐患问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。

（3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。

（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。

（3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。

（3.5）强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。
资源开发

效率要求
（4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。

（4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。

（4.3）土地资源：文星街道：到2035年，耕地保有量不低于529.75公顷，永久基本农田保护面积不低于298.29公顷，生态保护红线面积不低于367.76公顷；城镇开发边界规模控制在2000.19公顷以内，村庄建设用地控制在390.82公顷以内。
本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，项目占地面积为9560m2，其中约8000m2为漕溪港码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地不涉及耕地和永久基本农田，项目运营期水资源和能源消耗较小。
符合

3、与《岳阳港总体规划》（2017-2035年）相符性分析

根据《岳阳港总体规划》（2017-2035年）：规划岳阳港港口岸线共40250米。其中，规划长江港口岸线25050米，占自然岸线的15%，已利用10345米；湘江港口岸线10900米，已利用3200米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米、横岭湖港口岸线200米。结合原有港区划分和资源分布特征，将岳阳港划分为华容、君山、岳阳楼、城陵矶、云溪、临湘、岳阳县、汨罗（含屈原区港区）、湘阴等9个港区。

本项目占地面积为9560m2，其中约8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。漕溪港现有斜坡码头2010年建成投运，早于《岳阳港总体规划》（2017-2035年）的时间，且湘阴漕溪港现有斜坡码头为《岳阳港总体规划》（2017-2035年）中湘阴港区保留的码头。因此，本项目符合《岳阳港总体规划》（2017-2035年）。

4、与《岳阳港总体规划环境影响报告书》审查意见相符性分析

2020年5月，《岳阳港总体规划环境影响报告书》通过了生态环境部评审，并取得了审查意见（环审〔2020〕65号），对照该审查意见相关要求，本项目的符合性分析见下表。

表1-2与岳阳港总体规划环评审查意见的符合性分析表

审查意见相关要求

本项目情况
符合性

严格控制港口开发规模与强度，优先避让禁止开发区域和生态环境敏感区，采取严格的生态保护和修复措施，改善区域、流域生态环境质量。节约集约利用岸线、土地等资源，合理安排港口开发建设时序。

本项目占地面积为9560m2，其中约8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地不属于码头用地，用地不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红。漕溪港现有斜坡码头属于《岳阳港总体规划》（2017-2035年）中保留码头。本项目使用的漕溪港斜坡码头用地范围不涉及洞庭湖区生物多样性保护和洪水调蓄生态保护红线，详见附图7。符合批复要求
符合

严守生态保护红线。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。新建的码头、锚地及其附属设施等，不得布局在生态保护红线内，并尽量避让其他生态环境敏感区。落实《报告书》提出的取消涉及生态保护红线的已利用岸线等优化调整建议，南岳坡旅游客运岸线、鹿角岸线、荆江门部分岸线的现状码头应根据生态保护红线管控要求适时退出。取消的港口岸线建议作为生态岸线予以保护和修复

符合

优化岸线布局。取消涉及东洞庭湖江豚市级自然保护区缓冲区的岳阳楼港区海事指挥中心岸线和涉及羊沙湖东湖国家湿地公园保育区的新增湘阴大桥港口岸线，现有码头根据自然保护地相关法规政策适时退出。取消涉及自然保护区实验区的长江干线长江村、横岭湖青山岛以及洞庭湖湖区琴棋乡、推山咀、营田闸等新增港口岸线。湘阴港区新增虞公岸线应避让横岭湖省级自然保护区范围，不得占用自然保护区。君山港区新增广兴洲岸线应避让生态保护红线，并综合考虑液化天然气(LNG)码头、后方储运设施等生态环境影响，结合自然保护区主管部门意见，深入比选论证该段岸线选址及规模，协调港口开发与自然保护区、饮用水水源保护区等生态环境保护之间关系，确保《规划》实施满足相关管控要求

符合

整合现状港口功能，提高港口规模化、专业化和集约化水平。涉及自然保护区实验区的荆江门、鸭栏等现有干散货运输码头，应逐步取消或调整相应岸线开发功能。对位于江湖连通水域的城陵矶作业区，规划近期其功能应逐步由现状干散货运输调整为旅游客运、港口支持系统等，规划远期应进一步优化调减开发规模，并根据自然保护地的保护要求适时退出，减缓对水生生态的影响。结合环境风险评价结论，搬迁、整合洞庭湖区现有液体散货等危险化学品泊位，将液体散货运输集中布置于长江干流云溪港区。根据优化后的港口功能及岸线，相应取消长江村等锚地水域布局，调减城陵矶等锚地规模，避免大面积占用水生动物重要生境。在以水生生物和候鸟为保护对象的自然保护区内进行过驳作业应符合相关主管部门管理规定，尽量减轻对自然保护区的不良影响

符合

加强环境风险防范。落实环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设，建设与各港区环境风险相匹配的应急能力，制定环境污染事故应急预案，严格执行应急报告制度。各港区应配备充足的环境风险防范物资和设备，明确责任主体，加大船舶航行安全保障和风险防范力度，健全与区域、流域的应急联动机制

本报告要求建设单位必须采取必要的风险防范措施，加强生产管理，进一步降低事故发生的概率，制定环境风险应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。

符合

强化并落实污染防治措施。优先解决现有港口、锚地等生态环境问题。优化污水收集处理方案，落实船舶油污水、洗舱水等船舶污染物接收、转运及处置措施，并加强全过程监管，确保船舶污染物得到充分有效处置。针对城市基础设施未完全覆盖的港区，应采取有效可行的污水、固体废物污染防治措施，依法依规妥善处置危险废物。严格控制船舶大气污染物排放，码头建设应同步配套岸电设施，优化设计绿色、低碳的集疏运体系。干散货装卸、储运应优先采取封闭措施防治扬尘污染，油品和液体化学品码头及其罐区应采取有效措施控制无组织排放，切实防治大气污染。

①本项目生活污水收集后排入湘阴县第一污水处理厂。生产废水沉淀处理后全部回用。

②本项目设置密闭的仓库和生产车间，依托码头设置有密闭货物输送廊道，降低扬尘的产生与排放。依托的漕溪港现有码头已安装了岸基供电设施。

③项目产生的危险废物收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的危废处置单位处理。

符合

加强生态保护和修复。优化《规划》涉及水域船舶吨位、船舶密度、锚地靠泊等通航管理对策措施，加强对江湖连通水域江豚及鱼类的洄游通道、江湖复合生态系统等的保护。根据相关研究成果和进展，将早期鱼类资源集中水域、江豚等保护动物密集分布区等纳入优先保护河段，尽量避免占用。港口建设与运营应选用对生态影响较小的结构、材料、装卸工艺和储运方式，并采取严格的水生生物保护措施，加强对湿地和鸟类的保护，实施生态补偿和修复，减缓不良生态影响

本项目租赁已建成的生产厂房进行设备安装和建设。仅涉及配套封闭产品堆场建设。无涉水施工，项目厂界距离湘江和湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园约40m，不会对水生生态造成污染影响。
符合

建立健全生态环境长期监测体系。建立常态化大气、水、生态、渔业资源等监测体系，根据区域、流域生态环境质量变化情况，及时优化港区建设和运营管理方案，完善相应生态环境保护措施

本项目制定了环境监测计划，为做好环境管理、完善相应生态保护措施提供数据支撑。

符合

经上述分析，本项目符合《岳阳港总体规划环境影响报告书》审查意见的要求。

5、选址符合性分析
本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，本项目占地面积为9560m2，其中约8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。项目所在区域环境空气属二类区、地表水为Ⅲ类、声环境为 2 类区，根据湖南省自然资源规划局网站项目与生态保护红线、永久基本农田查询图可知（附图5），项目不位于生态保护红线范围内，生态环境为生态敏感性一般区域。在采取相关环保措施后，不会对现有的环境功能产生明显影响，在环境功能区划方面对项目无明显环境制约因素。

本项目另外1560m2湘阴县文星镇长岭社区十一组用地涉及乌龙咀窑址宋代窑址，目前乌龙咀窑址宋代窑址未设定保护范围和保护级别。根据湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）编制的《湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地文物考古调查勘探工作报告》（无有效期）结论可知“湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地选址合理，避开了重要文物保护单位，客观上减少了工程建设对文物的破坏。在工程初设线路范围及沿线附近区域内共发现1处受工程建设施工影响的文物点。我院建议工程开工建设前对位于工程红线范围内的1处古窑址受工程建设影响的范围进行下一步文物保护工作，需采取的具体文物保护措施为探方法发掘。因此建设单位或施工单位在清表及建设施工过程中如发现本次调查勘探工作报告中已知文物点以外的遗迹遗物等文化遗存，建设单位或施工单位应立即停止施工，并及时告知当地文物行政主管部门，待对相关遗迹遗物等相关遗存进行妥善处理后，方可继续施工。”

本项目漕溪港码头以外1560m2占地为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地即为“湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地”。本项目用地范围与湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地关系图，详见附图9。因此本项目适用《湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地文物考古调查勘探工作报告》的结论。
本项目漕溪港码头以外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地范围内不进行施工，仅利用现有的天然水塘（容积400m³，水深约为1.2m，溢水口位于北侧）作为清水池，不另行施工，航拍图详见附图11。窑址地块维持原状，不开展开挖、硬化、堆料等任何施工活动，设置围挡与文物警示标识，车辆、设备严禁进入隔离区；落实员工、运输车辆文物保护培训与告知制度，建立文物保护常态化自查机制，全过程保障宋代窑址遗存与地层完整安全等。因此符合湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地文物考古调查要求。
项目废气处理后达标排放，生产废水处理后全部回用不外排，固废妥善处置，项目夜间，昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目周边最近的敏感目标为本项目西侧、东北侧乌龙社区曹溪居民以及东侧的曹溪港职工宿舍，本项目对周围居民的影响主要是噪声，在采取夜间不生产，对空气压缩机、冷干机、水洗给料机、色选机均设置基础减振，设备位于厂房内，选用低噪声设备等措施后，根据噪声影响预测，最近的敏感目标居民点声环境质量能够达标。

本项目交通便利。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标，距离湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园约40m。项目废水经处理后回用不外排，因保持现有场地不施工，仅利用现有的天然水塘（容积400m³，水深约为1.2m，溢水口位于北侧）作为清水池，根据高差清水池暴雨天溢水流向北侧低矮草地（附图11项目及周边现状航拍图），不会进入西侧湘江，不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响。
所在区域环境质量较好，在落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。
4、与《中华人民共和国防洪法》符合性分析

《中华人民共和国防洪法》第二十二条 河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。

禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，妨碍河道行洪的活动。

根据《湖南省水利厅 湖南省自然资源厅关于南洞庭湖、湘江、湘江洪道东支岳阳市湘阴县部分河(湖)段管理范围调整的审核意见》（湘水函〔2026〕17号）（详见附件6）和项目与调整后河道范围内位置图（详见附图7）可知，项目不在河道、湖泊管理范围内。因此项目符合《中华人民共和国防洪法》要求。
5、项目与《空气质量持续改善行动计划》的相符性分析
根据《空气质量持续改善行动计划》要求，2025年全国PM2.5浓度较2020年降10%，NOₓ与VOCs排放总量各降10% 以上，重度污染天数占比≤1%；重点区域目标更严格，主线是降PM2.5、强NOₓ与VOCs协同减排、促产业/能源/交通绿色转型。

本项目属于其他未列明非金属矿采选（B1099），产业上不属于 “两高一低”，采用先进工艺；能源上使用电能清洁能源，无燃煤污染。本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，环评要求生产区以及堆场均进行密闭，生产工序设置于密闭车间内并配套废气治理设施，本项目原料200万t/a鹅卵石及150万t/a产品均采用水路运输，运输采用封闭式皮带廊道，剩余产品采用新能源汽车运输。污染物排放满足政策目标，可助力区域空气质量持续改善，符合《空气质量持续改善行动计划》要求。
6、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》于2022年6月30日经湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发，本项目建设内容与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析，如下表。

表1-3  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析

相关要求

本项目情况
符合性

第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。

本项目占地面积为9560m2，其中8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，漕溪港现有斜坡码头属于岳阳港总体规划的码头项目，符合岳阳港总体规划。

符合

第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：

(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；

(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；

(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；

(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；

(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；

(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；

(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目不涉及自然保护区

符合

第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目不涉及风景名胜区

符合

第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不涉及饮用水水源保护区

符合

第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区

符合

第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿等，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。

（二）截断湿地水源。

（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目和开发活动。

（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

（六）引入外来物种。

（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及开垦、填埋排干湿地；不涉及截断湿地水源；不向湿地公园内倾倒有害物质、废弃物和垃圾；区域不涉及野生动物的栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；不涉及外来物种；不在湿地公园内放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；也不涉及其他破坏湿地及其生态功能的活动。

符合

第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

根据《长江岸线保护和开发利用总体规划》，本项目所在的漕溪港斜坡码头所在岸线不属于岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区。
符合

第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

符合

第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不设排污口

符合

综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中的要求是相符的。

项目与岳环评〔2026〕33号《岳阳市生态环境局关于湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目(斜坡码头提质改造)环境影响报告书的批复》的协调性分析
表1-4  与岳环评〔2026〕33号协调性分析

岳环评〔2026〕33号批复内容
项目建设内容与之协调性分析
主要建设内容为：取消固定吊，新建卸船输送线1路，额定输送能力2000t/h，年输送量150万吨；新建装船输送线1路，额定输送能力800t/h，年输送量100万吨；建设仓库1座（不含库内设备），仓库长69m，宽30m；配套建设相关储运工程、公用工程及环保工程。本次提质改造项目在现有的斜坡码头上进行，不新增占地（含陆域和水域），项目不改变现有斜坡码头的岸线长度（岸线长度100m）；斜坡码头结构型式为斜坡式，码头规模仍为1000吨级（兼顾2000吨级）；运输货物种类为砂石，货物吞吐量为250万吨/年。
本项目生产厂房1F钢架结构长69m，宽30m，面积约为2070m2。运输依托漕溪港斜坡码头现有2000吨级散货泊位和运输廊道，产品硅石和二级鹅卵石堆放在封闭式成品堆场约100万吨以及原料150万吨通过运输廊道和散货泊位由船舶外运，与批复内容运输货物种类为砂石，货物吞吐量为250万吨/年相符合
加强营运期大气污染防治措施。在散货装卸过程中控制装卸作业落差，适当降低取料高度；采用先进环保的装卸设备，装卸料点采用高压自动微雾抑尘系统湿式除尘方式；皮带机廊道采用密封式廊道；卸料仓库、转运站采用密封措施，通过水雾除尘措施防尘；码头面在装卸作业完毕时应及时清扫，防止货物转运过程中的二次起尘；在码头实施岸基供电设施；船舶靠泊配置岸电设施的泊位后，应关闭发动机，使用岸电作为能源；码头机械、到港船舶和运输机动车进行定期保养，保证其处于良好的运转工况。TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值。
项目依托的皮带机廊道采用密封式廊道；卸料仓库、转运站采用密封措施，通过水雾除尘措施防尘；与批复内容相符。本项目产生的粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值
严格落实营运期水污染防治措施。陆域生活污水依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理；船舶含油污水依托漕溪港二期工程船舶油污水收集池（容积为30m3）收集后交由有资质的单位处理；船舶生活污水依托漕溪港二期工程一体化船舶生活污水处理设施（处理能力为5t/d）处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂；车辆冲洗废水、初期雨水经收集池沉淀后排入湘阴县第一污水处理厂。
本项目生活污水依托一期工程化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理；车辆轮胎冲洗废水、初期雨水依托漕溪港项目经收集池沉淀后排入湘阴县第一污水处理厂。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来

湖南湘资硅砂新材料有限公司成立于2025年5月15日，是湖南洞庭新实业集团响应湘阴县委、县政府推动硅砂新材料产业集群化发展的战略部署，与安徽鼎一矿业有限公司合资组建的国有控股企业。公司秉承“精细化、链条化、产业化”发展理念，聚焦硅砂原石色选、仓储、加工与销售，致力打造湘阴县硅砂精深加工产业集群的核心基地，为县域硅砂产业提供从原料保障到精深加工的全链条支撑。

2025年10月湖南漕溪港物流有限公司取得了湘阴县发展和改革局文件“关于漕溪港石英砂原料色选厂配套项目备案的证明”（湘阴发改审〔2025〕356号，详见附件6）。漕溪港石英砂原料色选厂配套项目建成后，可实现年处理石英砂原料200万吨。因运营及管理原因，漕溪港石英砂原料色选厂配套项目实际由湖南湘资硅砂新材料有限公司进行投资建设和运营，即本项目“湖南湘资硅砂新材料有限公司鹅卵石色选生产线项目”。
湖南湘资硅砂新材料有限公司租赁湖南漕溪港物流有限公司岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧封闭式厂房、码头及皮带运输廊道、堆场及办公楼等用于建设湖南湘资硅砂新材料有限公司鹅卵石色选生产线项目。项目主要建设内容包括生产车间、成品堆场、废料堆场及沉淀池和清水池及配套辅助设施，从事鹅卵石色选，具体规模为：年色选鹅卵石200万吨，选出硅石90万吨，二级鹅卵石109.5万吨。本次评价范围为生产车间、成品堆场、废料堆场及沉淀池和清水池及配套辅助设施，码头及皮带运输廊道依托湖南漕溪港物流有限公司已建成正常运行工程，且已在《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》中进行了环境影响评估（该项目为补办环评），本项目不再重复环境影响评估。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第44号）中“非金属矿采选业10-土砂石开采101（不含河道采砂项目)－其他”，须编制环境影响报告表。受湖南湘资硅砂新材料有限公司委托湖南聚星励志环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2.项目基本情况

（1）项目名称：湖南湘资硅砂新材料有限公司鹅卵石色选生产线项目
（2）建设地点：岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧
（3）建设单位：湖南湘资硅砂新材料有限公司
（4）总占地面积：9560平方米（其中约8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地）
（5）建设性质：新建
（6）建设规模：年色选鹅卵石200万吨，选出硅石90万吨，二级鹅卵石109.5万吨。
3.建设内容
项目具体工程组成见表2-1。

表2-1项目工程组成一览表

类别
工程名称

工程内容及规模

备注

主体工程

生产厂房

清洗、色选等，建筑面积约为2100m2，1F钢架结构
已建
辅助工程

办公楼及其他附属设施
1栋4层办公楼
已建，依托漕溪港码现有
厂区道路
300m
储运工程

二级鹅卵石堆场
1F钢架结构封闭堆场，2个，每个225m²，最大储存量2000吨
新建
硅石堆场
1F钢架结构封闭堆场，400m²，最大储存量1920吨
新建
运输廊道及码头
依托漕溪港码现有2000吨级散货泊位和运输廊道
不在本项目评价范围内
公用工程
供水
生产用水为湘江河水，生活用水为自来水

已建
供电

市政供电

已建
排水

清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；员工生活污水依托曹溪港码头现有化粪池处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂
已建
环保工程
大气污染

防治措施

封闭成品堆场
新建
厂区道路扬尘：主要道路水泥硬化，及时清扫路面，定时洒水抑尘以及炮雾机降尘，运输车辆主要采用新能源车
新建
水污染

防治措施

清洗废水：设置1座三级沉淀池（200m3）和1个清水池（容积为400m3）
已建
20m³收集池，用于物料输送过程中洒落的水滴
依托漕溪港斜坡码现有
车辆轮胎清洗槽及三级沉淀池
依托漕溪港码现有
‘’

噪声污染

防治措施

选用低噪声设备、高噪设备设置减振基础，加强设备维护；来往车辆减速慢行、禁止鸣笛，风机加装消声措施
已建
固废防治

措施

沉淀池泥沙外运消纳场处理；新建1个10㎡一般固废间；
新建
新建2㎡危险废物暂存间，位于生产车间西北角，危险废物收集后交由资质单位处理处置

新建
4.产品方案
项目产品方案见表2-2。

表2-2 项目产品方案

产品名称

年生产规模（吨）
备注

硅石
90万
广泛应用于冶金、化工、建材、电子、光伏及环保等多个领域，是现代工业的重要原料，主要通过水运运输
二级鹅卵石
109.5万
用于建筑装饰，主要通过水运运输和公路运输
5.原辅料消耗

本项目主要原辅材料消耗量见表2-3。

表2-3 主要原、辅材料消耗情况表

原材料名称

年消耗量

最大储存量

来源

备注
鹅卵石
200万吨

10万t

外购

水运运输和公路运输
电

150万度

/
市政供电
水
18860吨
/
市政供水
6.主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备详见表2-4所示。

表2-4项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号/厂家

数量

备注

1
皮带输送机
/
14条
已建
2
空气压缩机
/
8台
已建
3
冷干机
/
8台
已建
4
水洗给料机
/
24台
已建
5
色选机
/
24台
已建
6
水泵
/

2台
已建
7.总平面布置

本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，项目用地整体不规则多边形，建设内容分为生产区、硅石堆场和二级鹅卵石堆场以及废水处理区等。生产区位于厂区的中南部，硅石堆场和二级鹅卵石堆场位于厂区的西部，废水处理区位于厂区西北部。整个场区布局紧凑，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰。项目平面布置详见附图2。

8.公用工程

给排水

项目用水主要为办公生活用水及生产用水，生活用水为市政供水，生产用水补充新鲜水为市政供水。

（1）给水

①员工生活用水

项目员工30人，厂区内食宿。根据湖南省地方标准《用水定额第3部分：生活、服务业及建筑物》（DB43/T388.3-2025），项目运营期职工生活用水量140L/人·d计算，职工生活用水量为4.2m3/d（1260m3/a）。生活污水产生量为生活用水量的80%计，项目运营期生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a）。项目生活污水经化粪池处理后排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理。

②生产用水

生产用新鲜水为18860吨/年，主要为洒水除尘和鹅卵石清洗用水，为市政用水。清洗废水经三级沉淀收集处理后循环使用，补充消耗量，不外排。

储运工程

新建2个225m²封闭硅石堆场和1个400m²封闭二级鹅卵石堆场，不单独设原料堆场，原料直接卸料至水洗给料机仓斗内，项目设置24套水洗给料机可储存3000吨原料（中型内河货船：200～500吨，大型内河千吨级船800～1200吨）。原料鹅卵石通过船舶水运经漕溪港码现有2000吨级散货泊位和运输廊道运输至水洗给料机仓斗内；原料鹅卵石150万吨通过卸船输送线直接装入厂房内水洗给料机仓斗内，50万吨通过汽车运输至厂区水洗给料机仓斗内，产品硅石和二级鹅卵石堆放在封闭式成品堆场内，其中100万吨通过运输廊道和散货泊位由船舶外运，99.5万吨汽车外运。

漕溪港码现有2000吨级散货泊位和运输廊道已建成，已运行，并在《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》中进行了环境影响评估，本项目不再重复环境影响评估。

9.湖南漕溪港物流有限公司基本情况
湖南漕溪港物流有限公司是一家股份制民营企业，成立于2009年12月，注册资金4018万元，湖南漕溪港物流有限公司在湘阴港区已建成了一期工程、二期工程和斜坡码头工程。

湖南漕溪港物流有限公司漕溪港一期工程于2010年建成投运，一期工程于2005年12月20日取得了原湖南省环境保护局《关于洞庭湖益阳至芦林潭航运建设工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2005〕128号），并于2012年5月18日通过了竣工环保验收。一期工程设有1个1000吨级集装箱兼重件泊位，配套有货物堆场、办公综合楼、停车坪等，位于湘阴港区湘江右岸湘江大桥下游约370m处。

岳阳港湘阴港区漕溪港二期工程于2015年动工建设，2020年7月建成。该项目于2011年5月23日取得了原湖南省环境保护厅《关于岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2011〕141号），随后，漕溪港二期工程发生变更，并于2021年5月7日取得了岳阳市生态环境局《关于岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程环境影响报告书的批复》（岳环评〔2021〕27号），并于2021年8月通过了竣工环保验收。岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程建设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位码头，采用高桩框架直立式结构，岸线长度为200m，每个泊位各100m，上游为多用途泊位，紧邻一期工程，下游为件杂货泊位，码头平台顶面标高36.5m，平台宽度32.6m，主要负责对件杂货物（集装箱、钢材等）的进出口作业。

此外，湖南漕溪港物流有限公司在二期工程旁还设有斜坡泊位，该斜坡泊位于七十年代建成，建设有1个1000吨级（根据现状评估，其吨位可达2000吨级），岸线长度100m。2026年5月委托湖南天瑶环境技术有限公司编制了《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目（斜坡码头提质改造）环境影响报告书》，并于2026年7月6日取得了岳阳市生态环境局《关于湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目（斜坡码头提质改造）环境影响报告书的批复》（岳环评〔2026〕33号），已批复建设内容为：“取消固定吊，新建卸船输送线1路，额定输送能力2000t/h，年输送量150万吨；新建装船输送线1路，额定输送能力800t/h，年输送量100万吨；建设仓库1座（不含库内设备），仓库长69m，宽30m；配套建设相关储运工程、公用工程及环保工程。本次提质改造项目在现有的斜坡码头上进行，不新增占地（含陆域和水域），项目不改变现有斜坡码头的岸线长度（岸线长度100m）；斜坡码头结构型式为斜坡式，码头规模仍为1000吨级（兼顾2000吨级）；运输货物种类为砂石，货物吞吐量为250万吨/年”
10.项目依托工程分析

本项目依托漕溪港码头现有作为项目生产场地，不新增厂房，码头泊位和运输廊道均依托漕溪港斜坡码头已建设施。项目与漕溪港斜坡码头依托关系见表2-5。项目与漕溪港斜坡码头位置关系详见附图6。

表2-5   项目与漕溪港斜坡码头依托关系表
序号
依托工程
依托内容
依托可行性分析
可行性
1
主体工程
本项目依托漕溪港斜坡码头已建，1F钢架结构长69m，宽30m，面积约为2070m2厂房作为生产场地，在厂房内布置新增清洗、色选生产线。
根据现场勘察和建设单位提供资料，漕溪港斜坡码头建设仓库1座，仓库长69m，宽30m，面积约为2070m2，可满足项目生产厂房需求。

依托可行

2
储运工程
运输依托漕溪港斜坡码头现有2000吨级散货泊位和运输廊道，产品硅石和二级鹅卵石堆放在封闭式成品堆场约100万吨以原料150万吨通过运输廊道和散货泊位由船舶外运
漕溪港斜坡码头现有斜坡码头为2000吨级散货泊位，已建成且配备密封运输廊道，卸船输送线1路，额定输送能力2000t/h，年输送量150万吨；装船输送线1路，额定输送能力800t/h，年输送量100万吨，已建设，环评已批复，完全可以满足项目需求。

公用工程
本项目依托厂区现有供电线路，由市政电网供电。
本项目消耗电能相对较少，不需扩容，不会对电网产生冲击，满足扩建需求。
依托可行
5
环保工程
废气
食堂油烟：依托漕溪港码头现有食堂油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排放。
本次员工较漕溪港码现有员工总数较少，产生食堂油烟可依托现有食堂油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排放。
依托可行
6

废水
本项目人员生活污水依托漕溪港码头现有隔油池、化粪池处理。
根据现场勘查厂区现有化粪池容积约为10m³，化粪池处理能力尚有余量能够满足新增生活污水处理需求。
依托可行
20m³收集池，用于物料输送过程中洒落的水滴
本项目物料运输依托漕溪港斜坡码头现有斜坡码头和密封运输廊道，运输物料种类和数量与码头一致，因此物料输送过程中洒落的水滴一致
依托可行
本项目运输车辆轮胎清洗依托漕溪港进出口现有车辆轮胎清洗槽和三级沉淀
本项目运输车辆进出口均通过漕溪港现址进出口，不另行设置进出口，漕溪港进出口设置有车辆轮胎清洗槽和三级沉淀
依托可行
雨水

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有1座195m3的初期雨水沉淀池，一期建设一座125m3的初期雨水池，斜坡码头已建设有一座20m3的初期雨水池，一期、二期和斜坡码头产生的初期雨水经初期雨水池收集沉淀后排入市政管网，雨水工程已建设，且一二期工程已完成环保验收，正常运行多年
依托可行

11.劳动定员及生产组织

工作制度：项目年工作300天，采用1班制，每天工作8小时，无夜间生产。

劳动定员：项目需要劳动定员30人，员工均在厂区内食宿。

	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程及产污环节

本项目租赁已建成的生产厂房进行设备安装和建设。目前设备已安装但未生产，本次仅涉及配套封闭原材料及产品堆场建设。施工期主要为搭建钢架及彩钢瓦结构堆场产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束。其施工期间产污见图2-1。

       

图2-1项目施工期工艺流程及产污节点图

（二）运营期工艺流程及产污环节

项目运营期生产工艺流程及产污环节图见下图2-2所示。





图2-2 鹅卵石色选工艺流程及产污节点图
工艺说明：

（1）水洗：原材料仓内堆放的鹅卵石原料，密闭皮带定量有序送入厂房内的配套水洗给料设备，设备同步完成原料冲洗、表层泥沙剥离及前置匀料预处理工作，彻底清除卵石表面附着淤泥、浮尘杂质，保障后续分选作业不受污物干扰。

（2）色选：预处理完成后的洁净卵石，平稳输送至振动给料机，通过高频振动实现物料单层均匀布料、匀速稳压送料，杜绝物料扎堆、叠料、卡料问题，为后端高精度色选作业提供稳定合格进料工况。均匀布料后的卵石物料持续送入智能卵石色选主机设备内部，整套色选系统配套专用空压机提供稳定高压气源动力，依托光学智能识别检测技术，精准区分优质合格硅石与杂色、劣质、风化二级鹅卵石，同步完成自动化精准剔除分选作业。选分选作业完成后，达标优质成品硅石经由密闭输送皮带机全程转运，直接归集堆放至专用封闭硅石堆场规整堆场，做好分区储存、待装外运销售；分选筛分产生的二级鹅卵石劣质物料，独立分流输送至专用封闭二级鹅卵石堆场集中堆放，销售。
水洗、色选环节同步产生的泥浆混合污水，统一归集导流至专用脱泥斗设备当中，利用物理沉降分离原理，快速实现固态淤泥与液态污水的分层分离作业。分离沉淀后的固态淤泥，自动输送归集至厂区封闭式尾泥储存池内集中暂存，安排专用运输车辆定期常态化清运处置，杜绝淤泥就地堆积污染现场。

分离后的清洗废水，全部集中回收汇入沉淀水循环处理系统，经三级沉淀、净化、除杂后的清水全程闭环回流，重新输送至前端水洗工序循环复用，整套生产流程实现物料分选合规、固废规范处置、水资源循环利用，零污水外排、节能环保达标运行。

本项目装船量100万t/a，卸船量150万t/a，装卸依托漕溪港斜坡码头现有2000吨级散货泊位和运输廊道，并在《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》中进行了环境影响评估，本项目不再重复环境影响评估。仅对50万吨原料运输及99.5万吨产品通过卡车运输装卸废气进行评价分析。
表2-6 本项目运营期主要污染物汇总表
污染物类别
污染物产生的位置
污染物名称
废气
原材料堆场
颗粒物

装卸粉尘及汽车扬尘
颗粒物、CO、NOx、烃类
食堂
油烟

废水
生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS、TP
清洗废水
COD、SS
噪声
设备
设备、风机等噪声
运输

交通噪声

固体废物
员工
生活垃圾
废水处理

沉淀池泥沙

设备维护

废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、手套


	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程主要污染源及环保措施 
公司租赁湖南漕溪港物流有限公司已建厂房建设，根据现场勘察，目前项目生产设备已安装，但未生产，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规因子
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目环境空气环境质量现状引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2024年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，结果统计见表3-1。

表3-1   2024年湘阴县环境空气质量统计资料一览表（单位：μg/m3）
监测

项目
年度评价指标
现状浓度
（GB3095-2012）标准值

占标率（%）
是否达标

（GB3095-2026）过渡阶段标准值

是否达标

SO2
年平均质量浓度
6

60
10
达标

60
达标

NO2
年平均质量浓度
14
40
35
达标

40
达标

PM10
年平均质量浓度
43
70
61.43
达标

60
达标

PM2.5
年平均质量浓度
34
35
97.14
达标
30
不达标
CO
95百分位数日平均质量浓度
900
4000
22.5
达标

4000
达标

O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度
134
160
83.75
达标

160
达标

由上表可知，湘阴县2024年空气质量监测因子中的PM2.5、SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度、CO日均值第95百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求，判定项目所在区域为大气环境质量达标区。除去PM2.5超标，其他污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准限值。

引起PM2.5超标的原因主要是：近年来城市发展快，工程建设项目多，污染物日浓度超标是大量的基建扬尘、地面扬尘及机动车尾气所致。岳阳市人民政府持续深入开展大气污染治理，可使岳阳市环境空气质量得到明显改善，岳阳市环境空气质量相应得到明显改善。

（2）特征因子现状检测评价
本项目特征因子为“TSP”。

为了进一步了解项目所在地污染物（颗粒物）环境空气质量现状，本评价引用《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》空气环境质量现状监测。

①监测时间：2026年3月13日-2026年3月19日连续监测7天。

②监测因子：TSP监测24小时平均浓度值。

③监测点位：乌龙社区（G1）。
具体监测结果统计如下。

表3-2  特征污染物检测结果一览表 （单位（mg/m3））

监测点位

污染物

平均时间

质量标准（mg/m3）

监测结果（mg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

G1

TSP

日均值

0.3

0.096~0.115

38.33

0

达标

根据表3-2监测统计结果可知，本项目区域TSP的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。
3.2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

生产废水经三级沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的“2025年1-12月湘阴县水环境质量”：湘阴县境内的湘江国控断面樟树港水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准要求；省控断面乌龙嘴以及屈原湘江取水口断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，地表水环境质量较好。
表3-3   2025年1月-12月湘阴县各地表水断面水质状况统计
水质类别

断面名称

樟树港
乌龙嘴
屈原湘江取水口
断面属性

国控
省控
省控
2025年1月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年2月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年3月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年4月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年5月

Ⅲ类

Ⅱ类
Ⅱ类
2025年6月

Ⅲ类

Ⅱ类
Ⅱ类
2025年7月

Ⅲ类

Ⅱ类
Ⅱ类
2025年8月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年9月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年10月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年11月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
2025年12月

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
3.3 声环境质量现状
项目厂界北侧、东北侧以及东侧50m范围内分布有乌龙社区漕溪居民约6居民及曹溪港职工宿舍，为了解区域声环境质量现状，选取有代表性的乌龙社区漕溪居民及曹溪港职工宿舍共布置3个噪声监测点。本评价对项目区域昼、夜间噪声进行监测。

（2）监测时间：2026年5月13日—5月14日
（3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）监测结果与评价

本项目周边敏感目标昼、夜间声环境质量现状监测结果详见下表3-3。

表3-4 声环境现状监测一览表单位：dB（A）

类别

采样 日期
检测点位
检测时段
检测结果
参考 限值
单位
Leq
Lmax
噪声
2026-
05-13
N1项目北侧乌龙社 区漕溪居民点1
昼间（10:16-10:26）
52

/
60

dB（A）
夜间（22:15-22:25）
43
48
50

dB（A）
N2项目东北侧乌龙 社区漕溪居民点2
昼间（10:36-10:46）
53

/
60

dB（A）
夜间（22:33-22:43）
43
51

50

dB（A）
N3项目西侧漕溪港 码头职工宿舍
昼间（10:56-11:06）
52

/
60

dB（A）
夜间（22:51-23:01）
43
49
50

dB（A）
2026-
05-14
N1项目北侧乌龙社 区漕溪居民点1
昼间（10:06-10:16）
52

/
60

dB（A）
夜间（22:13-22:23）
44
53

50

dB（A）
N2项目东北侧乌龙 社区漕溪居民点2
昼间（10:25-10:35）
52

/
60

dB（A）
夜间（22:31-22:41）
45
53

50

dB（A）
N3项目西侧漕溪港 码头职工宿舍
昼间（10:46-10:56）
53

/
60

dB（A）
夜间（22:51-23:01）
44
64

50

dB（A）
从上表中可知，本项目周边3处最近敏感点昼、夜声环境质量现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，夜间突发噪声最大声级Lmax=64dB(A)未超过环境噪声限制的15dB(A)，区域声环境质量较好。

3.4 地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目无废水排放，生产废水三级沉淀池均设置有水泥防渗层，厂区内采取地面硬化处理。新建危险废物暂存间为封闭结构，做到防风、防雨、防晒、防渗，地面铺设防渗塑料材料，地面水泥硬化。因此，正常工况下项目不存在地下水和土壤环境污染途径，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。
3.5 生态环境现状
本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港码头北侧，项目占地面积为9560m2，其中约8000m2为漕溪港斜坡码头现有用地范围内，另外1560m2为湘阴县文星镇长岭社区十一组用地。本项目拟建地为典型的农村地区，附近的植物种类相对简单，以农作物、灌木、林地为主，无珍稀动植物物种。根据现场调查，本项目用地范围内无国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物、无珍稀野生动物以及生态敏感区等生态环境保护目标。

3.6 电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射类，可不对电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，本项目保护目标主要为周边居民，水环境保护目标为湘江，本项目评价范围内主要保护目标见表3-5。

表3-5 项目主要环境保护目标一览表

类别
环境保护目标

坐标/m
方位/距离
阻隔情况
功能及规模
评价标准
经度
纬度
环境空气
乌龙社区曹溪居民点1
112.868611
28.691998
东侧/10m～120m
有1栋杂房阻隔
居民，3户
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准限值
乌龙社区曹溪居民点2

112.869716
28.6927710
东北侧/35m～110m
林地阻隔
居民，12户
曹溪港职工宿舍

112.869930
28.690845
东侧40m～100m
仓库阻隔
职工约50人

乌龙社区
112.872344

28.692277
东侧、东北侧220m～500m
仓库、办公楼、绿化带
居民，约120户
长岭社区

112.873627
28.690126
东侧/360～500m
漕溪港码头及绿化带
居民，约65户
声环境
乌龙社区曹溪居民点1
112.868611
28.691998
东侧/10m～50m
有1栋杂房阻隔
居民，1户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
乌龙社区曹溪居民点2
112.869716
28.6927710
东北侧/35m～50m
林地阻隔
居民，4户
曹溪港职工宿舍

112.869930
28.690845
东侧40m～50m
仓库阻隔
职工约10人

地表水环境
湘江
浩河至磊石段（湘江东支）
西侧约50m
渔业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境
本项目不涉及生态保护红线，西侧距离湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园约40m
人文环境

本项目漕溪港码头以外1560m2占地涉及乌龙咀窑址宋代窑址，目前乌龙咀窑址宋代窑址未设定保护范围和保护级别，本项目仅利用现有水塘作为清水池，不在该用地范围内施工。


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气

本项目运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放浓度限值要求，标准限值见表3-6。

表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

序号

污染物

无组织排放监控点浓度限值

执行标准

监控点

浓度（mg/m3）

1

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2中无组织排放监控浓度限值

（2）废水

生产废水经三级沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水依托湖南漕溪港物流有限公司现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理，详见表3-6。
表3-6  废水排放限值单位：mg/L，pH值：无量纲

类别

pH

化学需氧量

五日生化需氧量

石油类

SS

氨氮

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级

6-9

500

300

20

400

30

（3）噪声

根据《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》标准执行函，运营期项目靠近湘江侧边界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界执行3类标准。

表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

项目厂界
标准名称
标准值

西侧
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

北、南、东侧
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

65dB（A）

55dB（A）

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）标准。

	总量

控制

指标
	本项目生活污水经预处理后排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理；项目外排废气中污染物主要为颗粒物。

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）和《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），实施排污权有偿使用和交易管理的污染因子为“化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物”，本项目不涉及排污权有偿使用和交易管理范围的污染因子。



主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响和保护措施

本项目租赁已建成的生产厂房进行设备安装和建设。目前设备已安装但未生产，本次仅涉及配套封闭原材料及产品堆场建设。施工期主要为搭建钢架及彩钢瓦结构仓库和设备安装及装修，不涉及土建施工，施工期主要为设备的安装及包装垃圾等。

（1）设备仪器安装调试声环境措施

本项目安装调试的设备仪器产生的噪声为间断性噪声和瞬时噪声。建议采取以下保护措施：

①合理安排设备安装和调试时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；

②尽量采用低噪声的安装设备和安装方法；

③加强设备运输车辆噪声，运输尽量在白天，并控制车辆鸣笛。

（2）包装垃圾的处理措施

本项目施工期产生的包装垃圾，主要为设备仪器的包装箱和包装袋。采取分 类收集、分类处置，可再利用的卖给废品收购部门资源化，不能再利用的垃圾桶收集后交由园区环卫部门处理。

施工期短暂，采取相关措施后，环境影响较小，且随着施工结束而影响消失。施工期主要为搭建钢架及彩钢瓦结构堆场产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施

根据项目的特点，本项目运营期废气主要来自以下两个方面：1）生产粉尘；2）食堂油烟。其中生产粉尘的来源有生产过程装卸粉尘、运输车辆动力起尘、堆场扬尘。
（1）装卸扬尘

本项目装卸依托漕溪港斜坡码头现有2000吨级散货泊位和运输廊道，已运行，并在《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》中进行了环境影响评估，漕溪港斜坡码头设置装船量100万t/a，卸船量150万t/a，本项目的装船量和卸船量与码头装卸量一致，因此本项目不再重复环境影响评估。
（2）运输车辆废气

本项目色选鹅卵石200万吨，选出硅石90万吨，二级鹅卵石109.5万吨，装船量100万t/a，卸船量150万t/a依托漕溪港斜坡码头现有2000吨级散货泊位和运输廊道，不再重复评价，50万吨原料及99.5万吨产品通过卡车运输。项目卡车货物运输量为149.5万吨/年，年作业天数为300天，单台4 轴（前四后八）自卸卡车的最大载重负荷30吨，平均每天运输往返车次约为84次，折合运输车辆50000辆次/年（满载25000次，空载25000次），一般情况下车辆的车速较低约20km/h左右，平均运距约400米。
运输车辆以柴油为燃料，汽车尾气中主要污染物为NOx、CO和烃类等，属于无规律间歇性排放。根据《环境保护实用数据手册》中机动车的排气浓度表，得出减速行驶时尾气污染物排放因子为：烃类=4.44g/L、氮氧化物=33.3g/L、一氧化碳=27g/L。按照平均每辆百公里耗油20L计算，测算出单车污染物平均排放量CO为540g/100km，NOx为666g/100km，烃类为88.8g/100km。根据厂区车流量和汽车在厂区内的行驶距离，装卸车辆均为柴油车，车辆在港区内平均行驶距离为400m，则项目运营期运输车辆排放情况见下表。

表4-1 运输车辆废气产生情况表

内容

CO

NOx

烃类

污染物排放系数（g/100km·辆）

540

666

88.8

本项目（t/a）

0.108

0.133

0.018

（3）堆场扬尘

堆场扬尘主要由自然风力作用下产生，其产生量与矿石表面含水率、地面风速、天气状况等有密切关系。本项目新建2个225m²封闭硅石堆场和1个400m²封闭二级鹅卵石堆场，不单独设原料堆场，原料直接卸料至水洗给料机仓斗内，无其他露天堆场。由于本项目鹅卵石及产品全部堆场于封闭堆场中，封闭堆场中无风力作用，因此，堆场无扬尘产生。本项目沉淀池泥沙在清洗水池西侧自然晾干，含水率大于50%沉淀池泥沙处于流塑状软泥，暂存于一般固废间交由物资部门综合利用，大风天基本不会产生扬尘。
（4）车辆运输扬尘

项目99.5万吨产品由厂区封闭仓库运送至厂区外，50万吨原料由车辆运输至水洗给料机仓斗内，均采用汽车运输。汽车在运输过程中将产生扬尘，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据建设单位提供的资料，其中需要由卡车运输的物料量约149.5万吨/年。

运输扬尘量预测经验公式为

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72
式中：Q——道路扬尘量，（kg/km•辆）；

V——车辆速度，（km/h）；

W——车辆载重，（t/辆）；

P——路面灰尘覆盖率，（kg/m2）；

本项目车辆在厂区行驶距离按400米计，载重约30t，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。道路路面灰尘覆盖率以0.2kg/m2计，汽车行驶速度按10km/h计算，则本项目道路扬尘量为0.318kg/km•辆，道路运输量按149.5万t，则码头车辆数约为50000辆/年，经计算本项目汽车动力起尘量为6.36t/a。经车辆轮胎清洗、洒水降尘及喷雾降尘处理后，运输过程的扬尘排放量为0.636t/a。

（5）车辆装卸车扬尘

项目99.5万吨/年货物需通过汽车运输至厂区外外售，50万吨原料由车辆运输至水洗给料机仓斗内，本项目货物清洗后的硅石和二级鹅卵石在封闭仓库内装车，装车过程中产生的扬尘在车间内沉降，其外逸至外环境量较少。根据《排污许可证申请与核发技术规范  码头》（HJ1107-2020），装卸车过程中的颗粒物无组织年排放量公示如下：

E装车=Ri×G×β×10-3
式中:

R为第i个输送系统的年周转量，t；
G为第i个输送系统的颗粒物无组织排放绩效值，kg/t。本项目货物种类为硅石和二级鹅卵石，根据《排污许可证申请与核发技术规范  码头》（HJ1107-2020）表A.2，本项目装车取0.03922kg/t、卸车取0.06842kg/t。
β为货类起尘调节系数，无量纲。根据《排污许可证申请与核发技术规范  码头》（HJ1107-2020）表A.3，砂石取0.6。

本项目硅石和二级鹅卵石（砂石）装车量约99.5万吨/年，砂石卸车量为50万吨/年。根据上式计算可知，货物装车过程中颗粒物产生量为23.41t/a，卸车颗粒物产生量为34.21t/a。物料装车在封闭仓库内采取喷雾洒水的降尘，且为清洗后硅石和二级鹅卵石，降尘率按98%；卸车车辆运输至水洗给料机仓斗内，采取喷雾洒水的降尘，降尘率按98%；装卸车扬尘无组织排放量为1.152t/a。
（6）食堂油烟

本项目劳动定员30人，人均食用油用量约30g/人·d，则本项目食用油用量约0.27t/a。油烟挥发量一般占食用油用量的2%～4%，本评价油烟挥发量取4%，则油烟产生量为10.8kg/a。厨房每日工作4小时，项目所产生的油烟的量0.009kg/h，油烟产生浓度为4.5mg/m3。项目区食堂油烟经过拟安装的净化效率为80%的油烟净化设备后，排放浓度为0.9mg/m3，排放量为2.16kg/a。其可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求，处理后的油烟废气经食堂屋顶排放。

（6）汇总

本项目运营期废气污染物产生与排放情况汇总见下表。

表4-2厂区废气产生情况一览表

序号

排放位置

污染物

产生

治理措施

排放

排放标准

速率（kg/h）

产生量（t/a）

速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率kg/h

1
车辆汽车尾气

CO

/

0.108

/

/

0.108

--

NOx

/

0.133

/

/

0.133

0.12

--
烃类

/

0.018

/

/

0.018

4.0

--
2
车辆运输扬尘

颗粒物

0.884
6.36
车辆轮胎清洗洒水除尘
0.088
0.636
1.0
--
3
装卸车粉尘
颗粒物
1.92
57.62
封闭仓库、洒水降尘
0.384
1.152
1.0
--
4
食堂油烟

油烟

0.009

0.0108

油烟净化装置

0.0014

0.00216

2.0

--
废气排放核算

表4-3  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

1
车辆废气

CO

《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）
/

0.108

NOx

0.12

0.133

烃类

4.0

0.018

2

2
车辆运输
颗粒物
洒水、喷淋

1.0

0.636
3
3
车辆装卸
颗粒物
封闭仓库、洒水
1.0
1.152
无组织排放总计

无组织排放量总计

CO

0.108

NOx

0.133

烃类

0.018

颗粒物

1.788
表4-4 本项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

CO

0.108
2

NOx

0.133
3

烃类

0.018
4

颗粒物

1.788
（7）可行性分析 
项目车辆运输过程中会产生扬尘。本项目车辆运输过程中采用洒水降尘及喷雾降尘措施进行除尘处理，同时对车间轮胎进行清洗。根据类比同类项目，项目车辆运输过程通过洒水降尘及喷雾降尘措施进行除尘，其除尘效率为85%～98%，其能够有效地减少粉尘的排放。因此其措施可行。

（8）监测要求 
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合项目工程周围环境实际情况，本项目大气污染物监测计划如下：
表 4-5 大气污染源监测要求

监测点
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界
TSP
每年一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、运营期废水环境影响和保护措施

2.1.废水污染源分析

项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为降尘用水、清洗用水。
（1）降尘用水

道路洒水降尘用水：项目道路洒水间隔不低于两小时一次，道路及水泥地面面积约600m2，洒水量按2L/m2·次考虑，则项目厂区道路洒水用水量为1.2m3/d（240m3/a），每年生产时间天晴及天数按200天计，该部分用水蒸发损耗。

（2）清洗用水

清洗废水：根据业主提供资料，本项目清洗水量为50m3/h，400m3/d，冲洗用水120000m3/a ，在冲洗过程中考虑5%的蒸发损6000m3/a，清洗沥干后的鹅卵石含水率较原料增加约0.3%，因此约有6000m3/a 的水量进入产品，产生108000m3/a的清洗废水，类比同类型项目，主要的污染因子是SS，冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后再回流至清水池循环利用于生产，不外排。沉淀处理产生的污泥形成含水率约50%的泥沙，因此约有5000m3/a的水量进入泥沙中，最终有103000m3/a的废水循环使用于鹅卵石清洗，每年需补充生产新鲜水量17000m3/a。 
综上所述，项目洗砂废水产生量为108000m3/a，360m3/d，45m3/h，回用水量为103000m3/a，343.3m3/d，42.9m3/h，需补充新鲜水量17000m3/a，56.7m3/d。

 （3）生活污水

本项目员工30人，年均工作日300天，均在厂区食宿，根据《湖南省地方用水定额》(DB43/T388-2025)，项目运营期职工生活用水量140L/人·d计算，职工生活用水量为4.2m3/d（1260m3/a）。生活污水产生量为生活用水量的80%计，项目运营期生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a）。废水水质参考一般生活污水水质，即CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、动植物油20mg/L。
（4）初期雨水

本项目作业区位于仓库内，输送过程采用封闭的输送带输送，若发生遗撒，及时清扫。由于项目无货物露天堆放，且车辆也基本不会进入仓库前方陆域范围，运输车辆主要运输路线为漕溪港一期、二期工程的陆域，正常状况下，运输过程中也不会发生遗撒，若发生遗撒，及时清扫。因此基本不会污染初期雨水。且现有岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有1座195m3的初期雨水沉淀池，一期建设一座125m3的初期雨水池，斜坡码头已建设有一座20m3的初期雨水池，一期、二期和斜坡码头产生的初期雨水经初期雨水池收集沉淀后排入市政管网。

因此本项目无需再另外对初期雨水进行收集和处理。

（5）项目水平衡
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2.2.废水污染控制措施有效性分析

 （1）生产废水处理可行性
①洗鹅卵石废水：本项目采用给料、清洗机进行清洗，清洗废水从清洗机中排出进入沉淀池，冲洗废水产生量为108000m3/a，主要污染因子为SS，经三级沉淀处理后可以有效去除废水中的SS。项目洗砂废水产生量为108000m3/a，360m3/d，45m3/h，回用水量为103000m3/a，343.3m3/d，42.9m3/h。级沉淀池常规设计停留时间：1.5～4h，本项目设置1座三级沉淀池（200m3）沉淀池停留时间约13.33h，远大于规范要求，远超常规沉淀工艺所需停留时长，沉降效果及水量缓冲能力充足，容积合理。设置一个1个清水池（容积为400m3）容积约为日废水量的1.11倍，可储存约1.11天的处理后清水，能有效调节用水波动、满足应急蓄水需求，与废水处理规模匹配，容积合理。最终有103000m3/a的废水循环使用于洗鹅卵石，每年需补充生产新鲜水量17000m3/a，新鲜用水占回用水量的16.5%，会对循环用水进行补充，使洗砂水可达到循环利用要求，废水不外排。因项目清水池占地属于漕溪港码头以外1560m2，占地涉及乌龙咀窑址宋代窑址，目前乌龙咀窑址宋代窑址未设定保护范围和保护级别，本项目依据湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）编制的《湘阴县石英砂集群产业链建设项目一期临时用地文物考古调查勘探工作报告》结论采取保持现有场地不施工，本项目仅利用现有的天然水塘（容积400m³，水深约为1.2m，溢水口位于北侧）作为清水池，不另行施工，航拍图详见附图11。符合乌龙咀窑址宋代窑址现有保护要求。
项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标，距离西侧湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区约40m。项目废水经处理后回用不外排，因保持现有场地不施工，仅利用现有的天然水塘（容积400m³，水深约为1.2m，溢水口位于北侧）作为清水池，根据高差清水池暴雨天溢水流向北侧低矮草地（附图11项目及周边现状航拍图），不会进入西侧湘江，不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响。
 （2）依托化粪池处理可行性分析
根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。

营运期产生的生活污水排放总量3.6m3/d（1080m3/a），生活污水主要污染物为pH6～9，CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、动植物油20mg/L，生活污水进入化粪池处理（去除效率 ：COD60%，BOD5 50%，SS 30%，NH3-N40%，TP75%、动植物油60%）能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂。
（3）废水进入湘阴县第一污水处理厂的环境可行性分析

湘阴县第一污水处理厂（湘阴县城南污水处理厂）位于岳阳市湘阴县文星街道滨江路东侧，是湘阴县核心市政污水处理设施，服务县城及周边片区，由湘阴县城管执法局主管。湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）总投资约9457万元，2025年12月投运，总规模达6万m³/d，纳污面积约28km²，覆盖文星街道、城南新区、工业园区等，服务人口约25万，配套污水管网约150km，采用AAO/氧化沟+二沉池+高效沉淀池+精密过滤器+紫外消毒的处理工艺，出水满足《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级(其中TP≤0.2mg/L)标准要求。本项目所在区域属于湘阴县第一污水处理厂纳污范围，同时湘阴县第一污水处理厂污水收集管道建设至本项目所在区域，项目排放的污染物为该污水处理厂的常规污染物，本项目废水处理后污染物浓度能达到该污水处理厂的进水水质要求污水处理厂有能力接纳本项目污水。

综上，本项目的废水对周围环境的影响可得到控制。

⑷废水自行监测计划

本项目无生产废水外排，根据《环境监测技术规范》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求规定，本项目不属于重点排污单位，生活污水经化粪池预处理后市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂，可不开展生活污水排放监测计划。




	
	表4-6 废水污染源产生、排放汇总表

产排污环节

类别

污染物

种类

污染物产生量和浓度

污染治理设施

污染物排放量和浓度

排放口基本情况

排放标准

废水量

产生浓度

产生量

处理能力

主要治理工艺

去除效率

是否可行技术

废水量

排放浓度

排放量

排放

方式

排放去向

排放规律

排放编号及名称

排放类型

地理

坐标

浓度

m3/a

t/a

m3/d

%
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t/a
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/

/

/

/

/

员工生活

生活污水

pH
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/

10
化粪池
/

是

1080
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/

/
市政污水管网
/

/

/

/

5.5~8.5
COD

250
0.27
60

100

0.108

500
BOD5
150
0.162
50
75

0.081

300
NH3-N

25
0.027
40
15

0.0162

45
TP
2
0.00216

75
0.5
0.00054

8
动植物油
20
0.0216

60
8

0.00864

100
SS
100
0.108

30
70
0.0756

400
生产废水
清洗废水
SS

108000
/
/

/

三级沉淀池

70
是
108000
/
/

不外排
回用
/
/
/
/
/
3、运营期噪声环境影响和保护措施
⑴噪声污染源分析

本项目营运期噪声主要来源于皮带输送机、空气压缩机、冷干机、水洗给料机、色选机以及水泵设备噪声，噪声源强约80-90dB（A）。本项目仅在昼间生产，噪声持续排放时间为全天时长：8h。项目选用各种设备的噪声级见表4-7及表4-8。
表 4-7     工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m
声源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)
1
水泵
9.6
31.2
1.2
75
低噪声设备
昼间
1
水泵
3.3

31.2

1.2

75
低噪声设备
昼间
备注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
表4-8   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
厂房
空气压缩机
90
墙体隔声、基础减振
8
-3.9
1.2
9.4
47.2
24.6
16.8
78.6
78.5
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.6
62.5
62.5
62.5
1
2
厂房
90
7.5
-17.5
1.2
8.5
33.6
25.2
30.4
78.6
78.5
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.6
62.5
62.5
62.5
1
3
厂房
90
7.5
-26.4
1.2
7.7
24.7
25.9
39.2
78.6
78.5
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.6
62.5
62.5
62.5
1
4
厂房
90
6.9
-39.5
1.2
7.0
11.6
26.4
52.3
78.6
78.6
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.6
62.6
62.5
62.5
1
5
厂房
90
-7.2
-36.4
1.2
21.3
13.6
12.0
50.7
78.5
78.5
78.6
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.5
62.5
62.6
62.5
1
6
厂房
90
-6.2
-28
1.2
21.1
22.0
12.4
42.3
78.5
78.5
78.6
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.5
62.5
62.6
62.5
1
7
厂房
90
-4.1
-17.5
1.2
20.1
32.7
13.6
31.6
78.5
78.5
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.5
62.5
62.5
62.5
1
8
厂房
90
-4.1
-7.6
1.2
21.1
42.5
12.8
21.8
78.5
78.5
78.5
78.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
62.5
62.5
62.5
62.5
1
9
厂房
给料水洗机
80
墙体隔声、基础减振
-8.8
5
1.2
27.0
54.7
7.1
9.8
68.5
68.5
68.6
68.6
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5
52.5
52.6
52.6
1
10
厂房
80
-9.3
-1.8
1.2
26.8
47.9
7.2
16.6
68.5
68.5
68.6
68.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5
52.5
52.6
52.5
1
11
厂房
80
-10.9
-10.2
1.2
27.6
39.4
6.3
25.1
68.5
68.5
68.6
68.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5
52.5
52.6
52.5
1
12
厂房
80

-12.8

-13.2

1.2

27.0

54.7

7.1

9.8

68.5

68.5

68.6

68.6

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.6

1

13
厂房
80

-14.5
-11.2

1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

14
厂房
80

墙体隔声、基础减振
-15.9

-10.2

1.2

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

15
厂房
给料水洗机
80

7.5

-26.4

1.2

27.0

54.7

7.1

9.8

68.5

68.5

68.6

68.6

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.6

1

16
厂房
80

6.9

-39.5

1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

17
厂房
80

-7.2

-36.4

1.2

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

18
厂房
80

-8.8

-40.4
1.2

27.0

54.7

7.1

9.8

68.5

68.5

68.6

68.6

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.6

1

19
厂房
80

-10.5
-36.4

1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

20
厂房
80

-15.9
-28

1.2

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

21
厂房
80

-9.3

-1.8

1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0

15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1

22
厂房

给料水洗机
80

-16.2

-30.4

1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
23
厂房

80

-15.2
-28

1.2

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
24
厂房

80

-8.1

-17.5

1.2

27.0

54.7

7.1

9.8

68.5

68.5

68.6

68.6

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.6

1

25
厂房

80

-19.0
-115
1.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
26
厂房

80

8

-4.5
8

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
27
厂房

80

7.5

-15.5
7.5

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
28
厂房

80

7.9
-26.4

7.5

27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.5

1
29
厂房

80

6.9

-40.6
6.9

27.0

54.7

7.1

9.8

68.5

68.5

68.6

68.6

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

52.5

52.5

52.6

52.6

1
30
厂房
80
-7.2
-36.4
-7.2
26.8
47.9
7.2
16.6
68.5
68.5
68.6
68.5
8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5
52.5
52.6
52.5
1
31
厂房

80

-5.0
-36.4

-7.2

26.8

47.9

7.2

16.6

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5

52.5

52.6

52.5

1
32
厂房

80

8.9
-3.9

1.2

9.4

47.2

24.6

16.8

78.6

78.5

78.5

78.5

8.0
15.0

15.0

15.0

15.0

62.6

62.5

62.5

62.5

1
33
厂房

80

6.2
-28.6
6.8
27.6

39.4

6.3

25.1

68.5

68.5

68.6

68.5

8.0
15.0
15.0
15.0
15.0
52.5

52.5

52.6

52.5

1

表中坐标以厂界中心（112.869079,28.691646）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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	（2）预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中的噪声预测模式。确定室外声源的源强和运行的时间及时间段。当有多个室外声源时，为简化计算，可视情况将数个声源组合为声源组团，然后按等效声源进行计算。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。

本评价将预测各点声源对保护目标的影响，并对预测结果进行叠加，叠加时主要考虑噪声设备的噪声值叠加、距离衰减等因素。

为了定量描述室外噪声对周围敏感点的影响，本环评采用点声源几何发散模式进行预测，预测模式如下：

某个噪声源在预测点的声压级为
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式中：
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——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；
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——参考位置
[image: image5.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；
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——参考位置距声源中心的位置，m；
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——声源中心至预测点的距离，m；
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——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。

如果已知噪声源的声功率级
[image: image9.wmf]W

L

，且声源处于置于地面上（半自由声场），则
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将公式2式代入公式1得：
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噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image12.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image13.wmf]i

t

；设第
[image: image14.wmf]j

个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image15.wmf]Aj

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image16.wmf]j

t

。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image17.wmf]eqg

L

）为：
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式中：T——用于计算等效声级的时间；


[image: image19.wmf]i

t

——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数；


[image: image20.wmf]j

t

——在T时间内j声源工作时间；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

预测点的预测等效声级（
[image: image21.wmf]eq

L

）计算公式
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式中：
[image: image23.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


[image: image24.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB（A）。

（3）预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-10。

表4-9  厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧
20.5
11.1
1.2
昼间
55.3
65
达标
南侧
17

-28.5

1.2

昼间

59.4

65
达标
西侧
-26

-16.2

1.2

昼间

56.9
70
达标
北侧
-14.8
34.5
1.2
昼间
52.3
65
达标
表中坐标以厂界中心（112.869079,28.691646）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
由上表可知，正常工况下，项目厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 4类标准，东、北侧和南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。项目正常工况声环境影响预测等值线见图4-2。
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图4-2  正常工况厂界声环境影响预测结果图

表4-10  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号
声环境保护目标名称
噪声背景值/dB(A)
噪声标准/dB(A)
噪声贡献值/dB(A)
噪声预测值/dB(A)
较现状增量/dB(A)
达标情况
昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

1
漕溪港码头职工宿舍
53.0
60
43.4
53.5
0.5
达标
2
乌龙社区漕溪居民点2
52.0
60
48.5
53.6
1.6
达标
3
乌龙社区漕溪居民点1
52.0
60
50.9
54.5
2.5
达标
本项目夜间不生产。根据预测，项目建成以后，对项目所在地的声环境有一定的影响，项目厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 4类标准，东、北侧和南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。项目附近敏感目标N1项目西侧乌龙社区漕溪居民点1、N2项目北侧乌龙社区漕溪居民点2、N3项目东侧漕溪港码头职工宿舍点能够满足2类区的声环境质量要求。
⑷噪声环境影响分析

运营期该项目噪声主要来自生产中生产设备产生的，源强为80-90dB(A)，本项目产生噪声的设备均设置在远离敏感点的车间区域，并且本项目产生噪声的设备需设置一定的减振措施，车间厂房有相应的隔声作用，本项目产生的噪声对周边敏感有一定的影响。

生产设备均设置在车间内，噪声经厂房墙体隔声，空气吸收衰减和距离衰减后，噪声对周边环境影响较小。为进一步降低车间噪声对周围环境的影响，本环评建议采取以下防护措施：

①在设备选型上尽量采用低噪声设备；噪声设备应设基础隔振或铺垫减振垫，尤其是各类设备基础必须做好防振措施，空压机配套复合阻抗式消声器，水洗给料机和空压机均设置基础减振设施，并全部布置在车间内；

②设备平面布置采用“闹静分开”和“合理布局”的原则，尽可能避免高噪声设备靠门窗处设置；

③建设单位日常应加强各类设备的维修保养，确保正常运行。

④空压机、给料水洗机组等高噪声设备集中布置在厂房远离居民区一侧，利用厂房自身墙体形成天然隔声屏障，缩短噪声向居民点传播距离。

⑤严格限定生产及运输时间，仅昼间8:00-18:00作业，午休及夜间禁止车辆进出、设备运行，优化厂区车流路线，运输出入口避开居民集中居住区，减少货车近距离通行时长；控制车流密度，错峰运输避免噪声叠加对运行线路两边声环境影响。
（2）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划：

表4-10  项目噪声监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界外1m

噪声

1次/季，昼各1次

西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东侧、北侧和南侧执行3类标准
项目北侧乌龙社 区漕溪居民点1、项目东北侧乌龙社区漕溪居民点、项目西侧漕溪港码头职工宿舍
噪声
1次/季，昼夜各1次
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
⑴固体废物产生及处置情况

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。

项目固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。

一般工业固废：沉淀池沉渣，本项目清洗废水经沉淀处理后回用，厂内设置沉淀池，定期清理泥沙。沉淀池清理出的污泥组分主要为泥沙等，不含特殊有毒有害物质等，年产生量10000t，沉淀池泥沙在清洗水池西侧自然晾干，暂存于一般固废间交由物资部门综合利用。

危险废物：废润滑油，设备运行过程需涂机器润滑油产生废润滑油、废润滑油桶以及废含油抹布、手套，运行过程中产生的废润滑油约0.1t/a，其危险废物类别为HW08，废物代码900-214-08；产生废含油抹布、手套约0.01t/a，其危险废物类别为HW49，废物代码900-041-49；产生废润滑油桶约0.04t/a，其危险废物类别为HW08，废物代码900-249-08，危险废物集中收集后交由有资质单位处置。
生活垃圾：厂区劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计，则生活垃圾产生量15kg/d，4.5t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门进行统一清运。
项目固废产生情况见表4-9。 

表4-9 固体废物污染源产生、排放汇总表
固废产生环节

固废名称

固废属性

主要有毒有害物质名称及代码

物理

性状

环境危险特性

产生量

t/a

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量t/a

环境管理要求

生产

沉淀池泥沙
/
固态
/
10000
/
10000
/
废润滑油
危险废物

HW08

900-214-08
液态

T,I
0.1

桶装

交由有资质单位处置
0.1

/
废润滑油桶
HW08 
900-249-08
液态
T,I
0.04
桶装
交由有资质单位处置
0.04
/

废含油抹布、手套
HW49
900-041-49
固态

T,I
0.01

袋装
交由有资质单位处置

0.01
/

职工生活
生活垃圾
/
/
固态
/
4.5
垃圾桶
交由环卫部门处理
4.5
/
⑵固体废物保护措施
1）一般固废及生活垃圾的处理及管理
本项目产生的固体废物在厂内分类、单独贮存。新建一般固废暂存间，占地面积40m2，采用封闭堆场贮存，贮存能力为200t，每星期通过电动装载机装车卡车清运送至砖厂或混凝土搅拌站再利用。一般工业固体废物暂存要满足“防扬尘、防雨淋、防渗漏”等要求，本项目所有固体废物分类收集处置，实现废物的回收利用、综合利用或做无害化处理，不会对环境造成二次污染。
对于生活垃圾则交由环卫部门定期清运。

2）危废暂存间应达到以下要求：
根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物暂存危险废物暂存间。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。

3）危险废物转运要求

本项目危险废物外部转运须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危废的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。

企业应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理，集中收集交具有危险废物经营许可证的单位进行安全处置，并办理有关手续，使本项目危险废物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。

项目运营过程中建设单位应设立专门危险废物管理机构，建立、健全危险废物管理责任制度，定期对废物分类、暂存、处置情况进行检查，发现问题立即整改。如实向所在生态环境主管部门申报登记危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表：

表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

危险废物特性

占地面积

贮存能力

贮存周期

1

危废间

废润滑油、废油桶
HW08
900-214-08
T,I
2m2
1t

年度

2
危废间

废含油抹布、手套
HW49
900-041-49
T,I
本项目危险废物废润滑油、废油桶、废含油抹布、手套年产生量合计约为0.15t，每年转运一次，设置的2m2危废间最大贮存能力为1t，完全满足危废的暂存需求。
综上所述，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。
5.地下水及土壤环境
本项目对地下水和土壤可能的影响途径是废润滑油等油类物质因管理不善，造成的泄漏流失等。

本项目厂区地面全部硬化处理，项目应对风险物质危废暂存间采取防渗、防泄漏、防流失措施，防止废润滑油等油类物质泄漏入渗污染土壤和地下水。

在采取上述措施后，项目运行不会对地下水环境和土壤环境造成污染影响。

6.环境风险分析
⑴风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算：
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式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目主要原辅材料及产品不属于附录B中表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质，只有产生的危险废物（废润滑油、废油桶和废含油抹布、手套）属于危险化学品。

项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表4-11 危险物质数量与临界量比值表

序号

物料名称

临界量Qn（t）

最大储存量qn（t）

qn/Qn

1
危险废物（废润滑油、废油桶和废含油抹布、手套）
50

0.15
0.003
小计

——

——

0.003
根据上表可知，本项目Q=0.003（Q＜1）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。

⑵环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围主要有生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围主要有原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。风险类型，根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目厂区内无有毒有害和易燃易爆等危险物质。

本项目西侧距离湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区约40m，建议项目制定雨季清水池溢流应急预案，确保雨季清水池溢流不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园水质产生影响。本次环评建议采取如下措施:

（1）源头管控：减少清水池溢流:优化池体运行调度 雨季来临前提前降低清水池运行水位，预留调蓄容积，匹配降雨来水，从源头杜绝满池溢流；分池分区错峰蓄水，避免单池过载。

加强雨季溢流管理，水位临近溢流口时、启动应急导流，安排专人雨季24 小时值守巡查。

清淤前置：每年汛期前对清水池开展彻底清淤、冲洗，减少池底积泥，降低溢流夹带泥沙量。

（2）水质与生态应急管控（雨季常态化）：加密水质监测溢流期间重点监测SS、浊度，发现指标异常及时启动应急处置。

应急清淤与保洁降雨结束后及时打捞漂浮物、清理入口淤积泥沙，防止泥沙扩散至湿地深处。

（3）管理制度与长效运维：编制专项应急预案明确溢流处置流程、责任人、设备操作、应急导流路线，每年汛期前开展演练。

汛期专项巡检加大清水池、溢流口、导流渠入水口巡检频次，及时排查管道堵塞、边坡隐患。

7、对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响分析
湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园地处湖南省湘阴县境内，距京广铁路复线15公里，距京珠高速公路20公里，即将动工建设的京珠高速公路复线纵贯南北，有两个出口，且紧邻长湘公路。地理坐标为：北纬28°36′8″~28°41′58″，东经112°50′13″~112°55′15″之间。东西宽10097米，南北长9314米。湿地公园批复总面积1525.90公顷，矢量化核算面积1355.74公顷（后续调整均以此面积作为湿地公园总面积）。

2009年，湘阴县即启动国家湿地公园试点建设，累计投入资金3亿余元，恢复和重建湖面岸线15公里，建设人工生态岛屿4个。同时，关闭沿江、沿湖污染企业29家，拆除畜禽养殖场450余家，周边水排放均达国标。湿地公园周边打造南泉寺、左宗棠文化园等多处旅游景点，发展生态农庄10余家。2016年通过试点验收，正式成为国家湿地公园。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园于2009开始试点建设，2016年8月通过验收正式成为“国家湿地公园”（《国家林业局关于2016年试点国家湿地公园验收结果的通知》，林湿发〔2016〕107号）。2021年11月1日湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地入选湖南省第二批省级重要湿地。

（1）施工期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响
本项目距离湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区约40m，项目与湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园位置关系详见附图7。项目依托的湖南漕溪港物流有限公司码头及皮带运输廊道已建设，且已取得湖南省林业局出具的复函和湘阴县人民政府《关于湖南漕溪港物流有限公司漕溪港码头环保整改项目符合生态保护红线内有限人为活动的认定意见》，并已在《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目环境影响报告书》中进行了环境影响评估，本项目不再重复环境影响评估。

本项目引用报告书结论“湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目部分工程内容涉及湖南湘阴洋沙湖-东河国家湿地公园，施工期已基本完成。根据调查，项目施工期不涉及水域施工，不涉及河底开挖。施工期对湿地公园内的动、植物影响较小。项目施工期未向湿地公园内排放废水、倾倒废弃物，未发生污染事件和随意捕捞情况。施工期对湿地公园影响较小。”
（2）运营期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态系统的影响

工程运营期对湿地生态系统的影响主要体现在货物装卸和生产等产生废气、噪声、废水和废渣等可能会对区域内的湿地生态系统造成一定的威胁。废水和废渣在进行严格的管控和处理后对重要湿地内的生态环境影响较小，同时由于区域内空气湿度相对较大，在采取严格的降尘措施和废气处理措施后，废气对区域内的不利影响是可控的。由于项目在斜坡码头陆域范围室外地面无砂石货物堆放，其降低了因货物露天堆放，雨水冲刷货物产生的废水排入湿地公园的风险。项目废水经处理后回用不外排，因保持现有场地不施工，仅利用现有的天然水塘（容积400m³，水深约为1.2m，溢水口位于北侧）作为清水池，根据高差清水池暴雨天溢水流向北侧低矮草地（附图11项目及周边现状航拍图），不会进入西侧湘江，不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响。运输车辆的增加产生的噪声可能对周边的动植物产生一定的不利影响。
①运营期对植物的影响：运营期扬尘主要来自装卸过程中产生的粉尘，但评价区内空气湿度相对较大，土壤湿润，扬尘扩散范围相对较小，再加上施工期如能采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响，因此，扬尘对植物及植被的影响较小。

②运营期对动物的影响：工程运营期不会新增占地、破坏植被，工程对评价区陆生动物的影响逐渐降低，但由于项目的货运性质，人员流动增加，运营期间砂石装卸和堆存，原有的适应人类伴居生活的两栖爬行类动物数量会有一定增加，其他动物会主动向周边适宜生境中迁移。经过一段时间的调节后，其种群密度达到生态平衡状态。

本项目运营期间货物往来运输会增加原有道路上的车流量，可能会阻碍道路两侧的两栖类和爬行类动物的交流，但根据现场调查，区域内的两栖爬行类多为常见种，根据调查访问，较少出现两栖爬行因穿越马路被碾压的情况。而且野生动物对环境的适应能力较强，具有规避危险的本能，它们会主动向周边适宜生境中迁移。

根据现场调查，车辆运输过程中产生的废气、噪声会对栖息于项目沿岸的两栖爬行类动物产生一定的影响，货物装卸过程中材料掉落也会劣化两栖爬行类动物的生境，但由于周边相似生境较多，野生动物对环境的适应能力较强，具有规避危险的本能，它们会主动向周边适宜生境中迁移。

因此运营期散货装卸和堆存、货运车辆通行等过程产生的固废、废气、废水等对两栖和爬行动物的影响有限。

③对鸟类的影响：工程运营期对鸟类最显著的影响是运营期车辆增加、装卸和堆存、车辆运行带来的噪声的增加。随着来往车辆、船只的增加，噪声对鸟类带来较大影响。部分鸟类会迁移远离项目区域，并向附近地区新的栖息地转移，因而会导致该地区动物活动范围缩小。

车辆通行和鸣笛声会对河道两边的鸟类造成惊扰，影响其正常栖息和交流。虽然重点评价区附近已有乡镇公路，部分鸟类对车辆的噪声产生一定适应，但随着项目的运营，车辆往来增多，受累积影响，重点评价区范围内的鸟类多样性会有所降低。

根据现场调查，项目西侧40m前水域调查到多种湿地鸟类分布，项目过程中产生的噪声、废气会对栖息于沿岸的湿地鸟类产生一定的影响，但由于周边相似生境较多，鸟类的迁移能力较强，具有规避危险的本能，它们会主动向周边适宜生境中迁移。因此运营期对鸟类的影响有限。

综上所述，工程实施后野生动物的分布及种类数量发生一定变化，但对野生动物影响可以接受。

8、环保投资估算
本项目新增环保投资金额为68万元，占项目总投资6800万元的1.0%。环保投资额能达到治理污染物的要求，具体环保治理措施及投资清单详见表4-12。

表4-12 项目环保投资一览表

序号

项目

环保建设规模

环保投资（万元）

1

废气处理设施

新增封闭成品堆场；
25
洒水降尘、喷雾降尘
5
食堂油烟依托现有食堂油烟净化装置
0
2

废水处理设施

生活污水依托曹溪港已有化粪池
0
清洗废水1座三级沉淀池（200m3）和1个清水池（容积为400m3）
35
20m3收集池依托曹溪港斜坡码头已有
0
初期雨水依托岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有1座195m3的初期雨水沉淀池，一期建设一座125m3的初期雨水池，斜坡码头已建设有一座20m3的初期雨水池，一期、二期和斜坡码头产生的初期雨水经初期雨水池收集沉淀后排入市政管网
0
3

固体废物处置

新建40㎡固废暂存间
1.0
新建2㎡危废暂存间
1.0
4

噪声防治措施

高噪声设备设置基础减振设施、厂房隔声等降噪措施

1.0
5

合 计

/
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	成品仓库
	颗粒物
	封闭产品仓库
	《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	车辆运输
	颗粒物
	洒水降尘、喷雾降尘
	

	
	车辆装卸
	颗粒物
	封闭仓库、洒水降尘
	

	地表水环境
	生活污水
	BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	
	洗砂废水
	SS
	三级沉淀池
	循环使用不外排

	声环境
	设备噪声
	机械噪声
	选用低噪声设备，厂界围墙隔声，距离衰减
	西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；北侧、东侧、南侧执行3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾
	废纸屑、废塑料、菜梗等
	交由环卫部门统一处理
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	一般固废
	沉淀池泥沙
	外运处理
	

	
	危险废物
	废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套
	交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1、建设单位应按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等排污许可证相关管理要求申报排污许可证。 
2、对厂区内所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。
（1）废气、废水排放口 
项目必须按相应规范要求设置废气、废水排放口图形标志。 
（2）固定噪声源 
按规定对固定噪声源进行治理，并设置标志牌。 
（3）固体废物储存场 
固体废物应设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 
（4）设置标志牌 
环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》的要求制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 
标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。相关标识牌图形见下图：

表 5-1 环境保护图形标识
序号

提示图形符号
警告图形符号
名称

功能

1
[image: image27.png]
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image29.png]
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一般固体废物
表示一般固体废 物贮存 、处置场
3
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
4
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废水排放口
表示污水向水体排放
5
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危险废物
表示危险废物贮存、处置场
4 、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定 ，建设项目竣工后 ，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规 、建设项目竣工环境保护验收技术规范 、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求 ，如实查验 、监测 、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况 ，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况 ， 编制竣工环境保护验收报告 。验收报告编制完成后 ，建设单位应组织成立验收工作组 。验收工作组可由建设单位 、设计单位 、施工单位 、环境影响报告表编制机构 、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成 。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改 ，合格后方可出具验收合格的意见 。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后 ，其主体工程才可以投入生产或者使用 ，并纳入环境保护管理部门的管理 ， 对项目各阶段工作进行监督 、检查 。 同时建设单位应按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开 。
在竣工投入使用前 ，建设单位应与相关一般固废和危废处置单位 签订相应的委托处理协议 ，确保固废得到妥善处置 ，不发生二次污染 




六、结论
	一、结论

本项目符合国家产业政策，落实环评中提出的各项污染防治措施后，主要污染物能达标排放，对周边不构成明显的环境污染影响，从环保的角度来看，该项目是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	CO
	/
	/
	/
	0.081t/a
	/
	0.081t/a
	0

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.100t/a
	/
	0.100t/a
	0

	
	烃类
	/
	
	
	0.013t/a
	
	0.013t/a
	0

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.636t/a
	/
	0.636t/a
	0

	废水
	万t/a
	/
	/
	/
	0.108
	/
	0.108
	0

	
	COD
	/
	/
	/
	0.054t/a
	/
	0.054t/a
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.5t/a
	/
	4.5t/a
	0

	
	沉淀池泥沙
	/
	/
	/
	10000t/a
	/
	10000t/a
	0

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0

	
	废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
废气、噪声、固废
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